Требования к макетам

* Носители: CD-R, CD-RW, DVD, USB-Flash;
* Цветовая модель для печати CMYK;
* Файлы в цветовом пространстве RGB и Pantone не принимаются, просим переводить в CMYK самостоятельно;
* Форматы файлов: TIFF без слоев и компрессии; CDR, AI, EPS, все векторные эффекты должны быть растрированы, а шрифты переведены в кривые;
* Формат PSD принимается со слоями только для последующей правки макета и не считается готовым к печати;
* Формат PDF принимается только для интерьерной печати, должен содержать рамку, ограничивающую макет, и выводиться на печать «как есть», по причине нередактируемости формата;
* Файлы CorelDraw не выше 17 версии;
* Файлы Adobe Illustrator не выше 12 версии(CS2);
* Файлы формата TIF должны быть сохранены на PC, из-за обратного порядка записи данных под MAC-ос;
* Разрешение растровых макетов и любых растровых (фотографических) объектов, вставленных в векторый макет должно быть: для интерьерной печати-от 75 до 300 dpi (пикселей на дюйм) в масштабе 1:1; для широкоформатной печати-от 250 до 460 dpi в масштабе 1:10. Разрешение расчитывается по правилу обратной зависимости: чем больше площадь печати, тем меньше разрешение файла; чем больше площадь печати, тем больше разрешение;
* Максимальный размер растрового файла: не более 350 Мб без LZW компрессии;
* Название файла должно содержать имя заказчика (название фирмы), размер в метрах (ширина х высота), краткий текст, определяющий содержимое макета, например: SitySign 3,16x0,995\_переход.cdr, или SBS 5,4x0,8\_7s&ndash;1june2009.tif;
* Без письменно утвержденной заказчиком цветопробы претензии по цветопередаче не принимаются.